**建设北路加油站洗车机设备采购安装**

**比**

**选**

**文**

**件**

湘潭城发广告传媒有限公司

2025年1月

建设北路加油站洗车机设备采购安装

比选公告

我公司计划对建设北路加油站洗车机设备采购安装进行比选，现将比选公告公示。

一、项目服务概况

1.项目名称: 建设北路加油站洗车机设备采购安装。

2.项目实施地点：湘潭市雨湖区建设北路388号。

3.比选内容：按照相关的规定，对建设北路加油站洗车机设备采购安装进行报价比选。

二、比选时间为 2025 年 01 月 10 日 11 ∶ 00 （北京时间）。

三、比选地点定在湖南五洲智汇工程管理有限公司（湘潭市雨湖区莲城大道19号万楼路富鑫园小区1栋1单元25楼01006）。

四、比选活动严格按照我公司制订的《比选文件》执行。

五、按照《湘潭城乡建设发展集团有限公司采购管理制度》要求及规定，我公司在湘潭城发投资经营集团有限公司官网（http://xt.xtcfjt.com/）公示比选公告，有意向参加此次比选的单位在公示期内领取比选方案。

六、如有疑问，请通过以下联系方式联系。

联系人：赵严治 联系电话：18107326160

 湘潭城发广告传媒有限公司

 2025年01月06日

**比选文件**

**一、项目概况**

1.项目名称：建设北路加油站洗车机设备采购安装。

2.采购代理编号：WZZH-2025-01

3.项目实施地点：湘潭市雨湖区建设北路388号。

4.服务范围和内容：建设北路加油站洗车机设备采购安装。

**二、比选方式**

1、本项目的比选控制价为 298000 元，同时按照我公司相关规定与本次比选要求，采用最低价中标的方式，选定中标单位。

2、本项目最终结算价以采购人结算审计部门审核的为准。

**三、报价要求**

1、报价为一次性书面报价（报价须遵照客观事实，实事求是，不能低于成本价），需遵从“控制价≥投标价≥合同价≥结算价”原则。

2、投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏比选文件所列工程量清单内容，均由投标人自负，采购人不再支付任何费用。

**四、比选须知**

1.比选文件应包括营业执照、比选承诺函、比选报价书（含详细清单）、比选单位回执函、授权委托书。

2.比选文件份数：一式贰份；其中正本壹份；副本壹份。

3.比选文件要求在2025 年 01 月 10 日 11 ∶ 00前，用密封文件袋交到湖南五洲智汇工程管理有限公司（湘潭市雨湖区莲城大道19号万楼路富鑫园小区1栋1单元25楼01006），过期作废标处理。

4.比选时，委托单位需检查比选单位的授权委托书，并验证委托代理人的有效证件。

**五、比选文件的递交**

（一）比选文件分别按以下方法装袋密封

比选单位应将比选文件正、副本分别按要求装订成册，密封包装，并在密封部位加盖公章，封皮上注明比选项目名称。

（二）比选截止时间

1.比选文件必须在规定截止时间派人送达至指定比选地点。

2.委托单位因故推迟比选截止时间，将以书面形式通知所有比选单位，在这种情况下，委托单位和比选单位的权利和义务将受到新的截止时间约束。

（三）比选文件修改与撤回

比选单位递交比选文件以后，在规定截止时间后，不得更改比选文件。

**六、比选**

（一）比选时间

定于2025 年 01 月 10 日 11 ∶ 00。

（二）比选地点

湖南五洲智汇工程管理有限公司（湘潭市雨湖区莲城大道19号万楼路富鑫园小区1栋1单元25楼01006）。

（三）无效比选

比选文件出现下列情况之一的，将视为无效：

1.在比选截止时间后送达投标文件的；

2.比选报价等于或高于比选控制价的；

3.未密封比选文件的；

4.由于包装不妥送达途中严重破损或失散比选文件的；

5.以电讯形式传达比选文件的；

6.比选文件承诺函、比选报价书等未按要求编制、签章的；

 7.与比选文件内容有重大偏离的。

**七、比选评定**

比选评定原则，遵循公开、公正的原则，按照比选文件的要求和条件进行评定，采取最低价中标方式选取中标方。

**十、比选邀请流程安排**

1. 2025 年 1 月 6 日发布比选文件，委托单位不再另行组织答疑及现场勘察，比选单位如有疑问可在发出邀请函的同时进行咨询，如需了解公司目前经营状况的比选单位可以自行组织安排，但由此产生的相关责任及费用均自行负责；

2. 2025 年 01 月 10 日 11 ∶ 00前比选文件接收截止；

3. 2025 年 01 月 10 日 11 ∶ 00比选开始，比选评定结束后现场公布中标结果。

**十一、比选组人员组成**

比选组人员总数为3人，湘潭城发投资经营集团有限公司纪检监察部委派 1 人全程监督，与投标人有利害关系的人员不得参与本次比选工作。比选组人员的名单在评审结果未确定前应当保密。

**十二、代理服务费**

成交供应商在获取中标通知书前向招标代理机构支付代理服务费3000元。

1. **联系方式**
2. 采购人：湘潭城发广告传媒有限公司

 地址：湘潭市雨湖区韶山中路199号

 联系人：赵严治

 电话：18107326160

1. 代理机构：湖南五洲智汇工程管理有限公司

 地址：湘潭市雨湖区莲城大道19号万楼路富鑫园小区1栋1单元25楼01006

 联系人：马凯君

 电话：0731-52260001

附件：1、采购需求

2、比选承诺函

3、比选报价书

4、比选单位回执函

5、授权委托书

附件1：

# 采购需求

**一、设备名称、型号、数量及金额等**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 隧道式洗车机 |
| 型号 | 9刷4风机 |
| 数量 | 1台 |
| 设备外观 | 设备颜色:根据城发能源加油站视觉形象设计方案优化;全蓝刷毛,固定风机 |
| 供货备注 | 1、价格含运费、13%增值税、安装、调试及培训费用；2、不含基础土建工程及污水管网； |

1. **付款方式**

1、合同签订后，甲方向乙方支付至合同总额的50% ；

2、设备安装调试完毕后，甲方向乙方支付至合同总额的97%；

3、质保金3%，质保期到期后甲方一次性支付给乙方。

**三、安装地点、日期及运输**

1、安装地点：湘潭市雨湖区建设北路388号建北加油站内（原公汽加油站）；

2、安装日期：合同生效后10天内。（甲方提前三日告知安装日期）；

3、乙方负责运输及现场安装吊卸费用；

4、按乙方的设备出厂包装方式进行包装；

**四、配套工程设施**

1、水路：DN40水源接进 4立方水箱（含浮球阀和开关）。

2、电路：380V 3相5线（可靠接地） 16平方国标铜芯电缆线 约80米。

3、气路：3-4KW 7kg空气压缩机。

4、监控设备：入口2个+出口2个 （海康威视400W 红外）。

5、夜间照明：入口1个+设备内1个+出口1个。

6、玻璃：厚度8-10mm；总面积约42平方。

 顶棚：宽度4米\*长度12米；彩钢瓦带支架，总面积约50平方。

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 亮化工程外观附件(玻璃/顶棚/灯箱等)玻璃：厚度8-10mm；总面积约42平方顶棚：宽度4米\*长度12米；约50平方，彩钢瓦带支架 |
| 2 | 气源供给：3-4KW 7KG空压机 |
| 3 | 水源供给： DN40水源 4立方水箱（含浮球阀和开关） |
| 4 | 主电源供给：380V 3相5线 16平方国标铜芯电缆线 预计80米 |
| 5 | 监控设备：入口2个+出口2个 （海康威视400W 红外） |
| 6 | 夜间照明：入口1个+设备内1个+出口1个 |

**五、安装、培训及验收**

1、安装：乙方负责免费为甲方安装调试设备，甲方负责派员配合，并提供安装现场施工人员、器材进出场地批准手续，安装现场所需的临时水电由甲方负责。因下列原因导致无法安装设备并产生二次派工的情形（包含：①场地施工错误、②水电供应不到位、③主管部门制止等），相关费用由甲方承担（安装人员往返交通费和误工费300元/人），甲方承担二次派工前的设备保管责任。

2、培训：甲方在安装开始即提供设备操作人员跟随学习相关维修知识，安装完成后，乙方技术人员对甲方操作人员进行使用及维护方面的系统培训。

3、验收：设备安装调试结束后，双方共同对整体设备进行验收。设备验收标准以乙方产品企业标准及设备技术性能参数为标准。

 六、**质保期和售后服务**

1、质保时间：12个月，在此期间由于产品质量缺陷发生的一切费用均由乙方承担。

2、质保内：保修期内（除人为因素操作失误外）对机器出现的故障乙方负责维修，免收一切费用，接到报修电话后甲方需及时电话指导处理，并派出维修人员到达现场维修。请使用原厂提供的洗车液和亮光蜡，若因使用非原厂耗材导致的供液系统故障，不在保修范围。如因乙方设计制造安装所引起的机械故障造成的车辆损失由乙方承担，甲方需提供事发现场监控视频供双方进行责任认定，无监控视频的车辆损失，乙方不予以承担。非乙方产品质量原因导致的维修项目，相关费用按质保外方式收取。

3、质保外：乙方负责对全自动电脑洗车机提供终身维修服务，并确保配件的持续供应，乙方按成本价收取器件更换费和人员差旅、维修费。

4、甲方拖欠货款或配件款，乙方有权停止合同产品的售后服务。

5、乙方免责项目：①、司机误操作导致的车损；②、破损车辆（包含破损的补漆部位、有损伤的后视镜、有裂纹或破裂点的车窗玻璃、松动的天线、松动的改装附件等）进入设备后导致的车损。③、因车辆隐性破损导致的车损（当前车损之前1000辆次和之后1000辆次无重复发生的事故，即判定为车辆隐性破损）。 ④、清洗超过设备清洗规格的车辆导致的车损。⑤、设备开机状态下，人员进入设备导致的伤害。

**洗车机配套工程清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **项目名称** |
| 1 | 亮化工程外观附件(玻璃/顶棚/灯箱等)玻璃：厚度8-10mm；总面积约42平方顶棚：宽度4米\*长度12米；约50平方，彩钢瓦带支架 |
| 2 | 气源供给：3-4KW 7KG空压机 |
| 3 | 水源供给：DN40水源 4立方水箱 |
| 4 | 主电源供给：380V 3相5线 16平方国标铜芯电缆线 预计80米 |
| 5 | 监控设备：入口2个+出口2个 （海康威视400W 红外） |
| 6 | 夜间照明：入口1个+设备内1个+出口1个 |

附件2：

**比选承诺函**

本人 （姓名）受 （比选单位全称）委托，在此做如下承诺：

1.完全理解和接受比选文件材料的一切规定和要求。

2.若中标，我方将严格按合同约定履行合同义务；如我方原因，导致不能签订合同、履行义务等，我方自愿放弃一切权利，由比选单位根据比选排序依次确定其它比选单位作为中标人。

3.在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件材料相关规定给予惩罚，我方完全接受。

比选单位： （全称、盖章）

法定代表人： （签字）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

## 附件3

**比选报价书**

1.我方已全面阅读和研究了建设北路加油站洗车机设备采购安装比选文件，并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本项目比选的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受比选文件材料及其全部条件，并按此确定本项目比选文件的各项承诺内容，以本比选文件向你方全部内容进行比选。

2.比选报价（附清单文件）：

|  |  |
| --- | --- |
| 标的位置 | 报价 |
| 建设北路加油站洗车机设备采购安装 |  |

3.若我方中标，在接到贵方发出的中标通知书起30日内，与委托单位签订委托服务合同，并按合同履行的一切责任和义务。

4.我方将严格按照有关法律法规、公司制度、办法及比选文件的要求参加本次比选活动，并同意贵方比选文件的一切决定。

比选 单 位： （全称、盖章）

法定代表人： （签字）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

# 附件4

比选单位回执函

经研究决定， （比选单位）同意参加本次比选活动。特委托我公司的 (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加贵司建设北路加油站洗车机设备采购安装比选。委托代理人在比选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以认可，并愿意承担一切责任。

比 选 单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

 年 月 日

注：如不同意则无需填报委托人内容。

# 附件5

**授权委托书**

兹委托 (姓名)职务： 为我公司的委托代理人，代表我公司参与建设北路加油站洗车机设备采购安装比选、谈判及签约等具体工作，并签署所有有关文件材料。

我公司对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至比选结束，或如果我公司被确定为中标单位，将持续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

比 选单 位： （全称、盖章）

法定代表人： （签名）

职 务：

委托代理人： （签名）

职 务：

身份证号码：

日 期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |